COMPORTAMENTI GENERALI

* il fuoco deve essere spento sempre e comunque bene, non si lasciano mai braci accese
* tutto attorno, ed anche sopra, al nostro fuoco non ci sia nulla che possa bruciare (Attenti che il materiale infiammabile non sia sopra le nostre teste: rami pendenti, liane, foglie secche sui rami, cespugli ecc)
* Il terreno circostante, per un raggio sufficiente, va accuratamente ripulito di tutti i materiali infiammabili: foglie e rami secchi, lettiere asciutte, pigne secche, erba secca e quant’altro ci fosse, inclusa erba verde alta, non ancora sfalciata e/o in fiore
* non si trasportano le braci con badili, secchi od altro per accendere il fuoco da un’altra parte
* focolare ben delimitato e legna accatastata lontano dal fuoco.
* Il foco sarà sempre custodito
* Alla conclusione del campo vanno possibilmente ripristinate le condizioni iniziali dei luoghi naturali

utilizzati per la cottura dei pasti, in particolare va evitato l’accumulo di grossi quantitativi di legna procurata per i fuochi ed avanzata, poiché può costituire facile combustibile in caso di futuri incendi boschivi; gli eventuali quantitativi di legna non utilizzati vanno raccolti in piccoli mucchi, sotto piante ombrose e vicino alla loro ceppaia, sul lato a monte se in pendio (in tal modo si manterrà più a lungo l’umidità che la legna assorbe dall’ambiente, ad es. con la pioggia, e ne verrà favorito il rapido processo di marcescenza e formazione di terreno e humus)

**ATTIVITÀ DA AUTORIZZARE CHE SARANNO SVOLTE E LORO MODALITÀ DI GESTIONE IN SICUREZZA**

[ ] previsto un fuoco di bivacco serale con accensione a terra con le seguenti procedure di sicurezza:

* Non sarà fatto uso di lamiere o bidoni a terra.
* Scavare una buca in cui accendere il fuoco e contornarla di sassi
* Il terreno circostante va ripulito (v. sopra “Comportamenti generali”) per almeno tre metri e bisogna accertarsi che nella buca non ci siano radici(\*), rami secchi, foglie secche, bisogna cioè che ci sia solo terreno.

(\*) Si intendono radici di piante arboree o arbustive VIVE presenti nelle vicinanze del fuoco di bivacco, che non devono fuoriuscire dalle pareti della buca o comunque non devono venire a contatto con le braci della buca (possono generare incendi sotterranei).

* Verificare che non ci siano rami e foglie sopra al fuoco
* Il combustibile va tenuto opportunamente lontano.
* il fuoco va alimentato per quello che serve, saranno evitate grandi fiammate.
* Si deve spegnere con estrema cura, anche in questo caso annegandolo d’acqua senza però farla tracimare.
* Durante l’uso, si avranno nelle immediate vicinanze nr. 2 secchi di acqua da 10 l/cad oppure nr. 1 Estintore 6 kg (min) polvere certificato - CLASSE DI FUOCO : 34A - 233BC (estinguenti ad una distanza inferiore a 30m dal fuoco)

[ ] previsto un fuoco di bivacco serale con accensione su braciere rialzato con le seguenti procedure di sicurezza:

* Il braciere sarà rialzato per almeno 10 cm da terra
* Il braciere sarà privo di fori che possano far passare braci o cenere
* Il terreno circostante va ripulito (v. sopra “Comportamenti generali”) per almeno tre metri
* Verificare che non ci siano rami e foglie sopra al fuoco
* Il combustibile va tenuto opportunamente lontano.
* il fuoco va alimentato per quello che serve, saranno evitate grandi fiammate.
* Si deve spegnere con estrema cura, anche in questo caso annegandolo d’acqua senza però farla tracimare.
* Durante l’uso, si avranno nelle immediate vicinanze nr. 2 secchi di acqua da 10 l/cad oppure nr. 1 Estintore 6 kg (min) polvere certificato - CLASSE DI FUOCO : 34A - 233BC (estinguenti ad una distanza inferiore a 30m dal fuoco)

[ ] previsto nr. ….. fuoco da legna per cottura alimenti per preparazione pasti con accensione su bidoni rialzati con le seguenti procedure di sicurezza:

* Il bidone sarà rialzato per almeno 10 cm da terra
* Il braciere sarà privo di fori che possano far passare braci o cenere
* Il terreno circostante va ripulito (v. sopra “Comportamenti generali”) per almeno tre metri
* Verificare che non ci siano rami e foglie sopra al fuoco
* Il combustibile va tenuto opportunamente lontano.
* il fuoco va alimentato per quello che serve, saranno evitate grandi fiammate.
* Si deve spegnere con estrema cura, anche in questo caso annegandolo d’acqua senza però farla tracimare. (potrà essere anche utilizzata una buca vicino al fuoco in cui gettare le braci e poi annegarle d’acqua, senza farla tracimare, la buca va scavata con attenzione, curando che non ci siano radici(\*), rametti, foglie e quant’altro possa bruciare.)

(\*) Vedere sopra quanto evidenziato per l’accensione a terra.

* Il focolare deve rimanere completamente vuoto, anche dalla cenere.
* Durante l’uso, si avranno nelle immediate vicinanze nr. 1 secchio di acqua da 10 l/cad fuoco oppure nr. 1 Estintore 6 kg (min) polvere certificato - CLASSE DI FUOCO : 34A - 233BC ogni 2 fuochi di cottura (estinguenti ad una distanza inferiore a 30m dal fuoco).

[ ] previsto nr. ….. fornelli gas per cottura alimenti per preparazione pasti con le seguenti procedure di sicurezza:

* Le bombole saranno tenute in area in ombra e coperte da intemperie e calore solare
* Le bombole saranno tenute in area ben ventilata
* Il fornello a gas (apparecchio mobile) sarà collegato alla bombola tramite regolatore con sistema contro il ritorno di fiamma e tramite tubo non metallico di classe I o II con una lunghezza massima di 2 m corredati di data di scadenza indicata dal fabbricante.
* Il terreno circostante va ripulito (v. sopra “Comportamenti generali”) per uno spazio adeguato alle dimensioni dei fornelli a gas
* Verificare che non ci siano rami e foglie sopra al fuoco
* Proteggere le fiamme dal vento
* Durante l’uso, si avranno nelle immediate vicinanze nr. 1 Estintore a CO2 da 2 Kg (min) certificato (estinguenti ad una distanza inferiore a 30m dal fuoco) ogni 2 fornelli.
* I fornelli saranno posizionati su piano stabile e possibilmente non infiammabile

[ ] previsto nr. ….. fornellini campeggio gas a bomboletta innestabile per cottura alimenti per preparazione pasti con le seguenti procedure di sicurezza:

* Le bombole saranno tenute in area in ombra e coperte da intemperie e calore solare
* Le bombole saranno tenute in area ben ventilata
* Il terreno circostante va ripulito (v. sopra “Comportamenti generali”) per uno spazio adeguato alle dimensioni dei fornellini a gas
* Verificare che non ci siano rami e foglie sopra al fuoco
* Proteggere le fiamme dal vento
* Il fornellino sarà posizionato su piano stabile e possibilmente non infiammabile